Ejecutar el "POS_Driver_Install.exe". Al momento de instalar la impresoran (POS Printer 80160 Series), debemos indicar que el equipo se comunicará por Rs-232 (a pesar que la tengamos conectada por USB).
Una vez instalada, nos vamos a "Dispositivos e impresoras", y buscamos la impresora Rs-232 que acabamos de instalar. Ingresamos a las propiedades de la misma, y en la pestaña puertos, le asignamos un puerto USB00X.
Una vez echo eso, es importante conectar y desconectar la impresora. De esta manera, será reconocida por USB.